数据调校

 ucStimWaveTimer1.StimCurrent = (GetCurrent() - GlobalValues.b1) \* 1000 / GlobalValues.k1

这个算法是为了方便下位机进行数据调校

其中GlobalValues.b1：270；GlobalValues.k1：760